Comparaison des vecteurs DG et 

Le centre d'inertie du projectile est initialement au point O ; v0 = 14,0 m · s-1 et a0 = 75,0°.

· Activer la chronophotographie (t = 300 ms) en affichant le vecteur vitesse et en marquant uniquement les positions du centre d'inertie.
· Imprimer.
· Construire sur la feuille le vecteur DG en trois points de la trajectoire .
· Comparer la direction et le sens des vecteurs DG et  (poids du projectile).

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

Vérifier les résultats à l'aide du simulateur : afficher la variation du vecteur vitesse et le vecteur poids puis activer la chronophotographie.