Séparation eau - alcool

· Cliquer sur le bouton « Nouveau » si un montage est actuellement présent à l'écran.

L'éthanol et l'eau sont deux liquides miscibles dont les températures d'ébullition dans les conditions normales sont :

	Téb(éthanol) 	= 78,5° C

	Téb(eau) 	= 100° C
		
1. Quelle technique de séparation est la mieux adaptée pour séparer les constituants d'un mélange eau-alcool ?

------------------------- réponse --------------------------
       
---------------------------------------------------------------

2. Choisir dans la liste à gauche de l'écran le matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette séparation. 

· Si votre montage est correct, son nom doit s'afficher dans la fenêtre «Nom du montage actuel».

· Vous pouvez enregistrer ce montage sur le disque dur ou sur disquette.

3. Quel constituant sera récupéré en premier? Pourquoi?

------------------------- réponse --------------------------
       
---------------------------------------------------------------

4. Quel est le rôle de la colonne de Vigreux dans ce montage?

------------------------- réponse --------------------------
       
---------------------------------------------------------------

5. Quel est le rôle du thermomètre? 

------------------------- réponse --------------------------
       .
---------------------------------------------------------------