Influence de la longueur d'onde sur la réfraction

Le demi-disque utilisé est constitué de verre Flint. On considère que le milieu 1 est de l'air et le milieu 2 (demi-disque) du verre Flint.

1. Etude en lumière bleue

1.1. Utiliser les différents outils de la simulation pour relever la couleur et l'indice du verre Flint pour les radiations de longueur d'onde :

· l1 = 420 nm
------------------------- réponses --------------------------
Couleur :    	
n1 =         	   
---------------------------------------------------------------

· l2 = 540 nm
------------------------- réponses --------------------------
Couleur :    	
n2 =         	   
---------------------------------------------------------------

Aide : utiliser les outils « Source lumineuse » et « Demi-disque ».

· Afficher le tableau (enfoncer le bouton Tableau).

1.2. On se propose d'étudier l'influence de la longueur d'onde sur l'indice de réfraction du verre Flint. Pour cela, positionner la source à 60 degrés dans le milieu extérieur (air).

· Régler la longueur d'onde sur l = 400 nm.

· Déterminer la valeur de l'angle de réfraction pour cette longueur d'onde. 

· Noter dans le tableau, en colonne C1, la valeur de la longueur d'onde, et dans la colonne C2 la valeur de l'angle de réfraction.

· Répéter cette opération pour les longueurs d'onde l de 450 à 800 nm.

· Pour chacune de ces longueurs d'onde, utiliser la relation de Descartes pour calculer la valeur de l'indice de réfraction du verre de Flint. Utiliser les fonctionnalité de calcul du tableau : cliquer sur l'en-tête de la colonne C3 puis cliquer sur « calculer C3 ». Afficher SIN 60 / SIN C2 et cliquer sur EXE.

· Justifier que cette formule donne effectivement l'indice du verre Flint pour chaque longueur d'onde.

------------------------- réponse --------------------------

---------------------------------------------------------------

· Vérifiez vos résultats à l'aide des outils « Demi-disque » et « Source lumineuse ». On considère qu'une erreur de 1/100 sur l'indice est acceptable pour les mesures d'angle effectuées dans les conditions de ce simulateur.

2. Choisir une autre valeur de l'angle d'incidence en déplaçant la source entre 60 et 90 degrés. Pour les valeurs des longueurs d'ondes précédentes, déterminer les angles de réfraction pour votre nouvelle valeur de l'angle d'incidence. 
En utilisant les colonnes C4 et C5 du tableau, déterminer comme précédemment l'indice du verre de Flint pour chacune de ces longueurs d'onde.

3. Comparer les valeurs de l'indice de réfraction trouvées aux deux question précédentes. Pourquoi correspondent-elles ?

------------------------- réponse --------------------------

---------------------------------------------------------------

Pensez à enregistrer le tableau (bouton enregistrer) et ce texte avec vos réponses avant de quitter l'application.