Prise en main du GBF

Quand on ouvre le module propagation du son, on dispose :

· d'un oscilloscope bicourbe (mode DUAL)

· d'un Générateur de tensions Basses Fréquences (GBF) initialement éteint. Dès sa mise en marche (bouton M/A, le voyant devient rouge), il alimente un haut-parleur qui remplace le clap manuel devant les micros. On  visualise alors sur l'oscilloscope la tension produite aux bornes de chacun des micros quand il reçoit le son émis par le haut-parleur.

1. La tension aux bornes du micro A

· Après avoir allumé le GBF, sélectionner sur l'oscilloscope la voie A (bouton YA) : seule reste visible la tension aux bornes du micro A.

· Avec la souris, agir sur le bouton « Amplitude » du GBF jusqu'à ce que la courbe sur l'écran occupe verticalement nv = 3 carreaux (divisions) au-dessus et en dessous de la ligne horizontale du milieu de l'écran.

· Lire la valeur de la sensibilité verticale S de la voie A.

· En déduire l'amplitude U en volt de la tension aux bornes du micro A à partir de la relation :

U = nv x S

· Modifier la sensibilité pour qu'elle devienne 
0,2 V/div.

· Utiliser le curseur de décalage horizontal pour déplacer horizontalement la courbe de manière à ce qu'un maximum ou un minimum coïncide avec l'axe vertical gradué au milieu de l'écran.

· Utiliser alors la loupe (dans la barre de menu principale) pour agrandir l'écran et mesurer avec précision l'amplitude de la tension. Sa valeur dépend-elle des réglages de sensibilité effectués sur l'oscilloscope?

2. Période et fréquence

· Avec la souris, agir sur le bouton « Fréquence » du GBF et observer l'effet sur l'écran :
		• quand on augmente la fréquence,
		• quand on diminue la fréquence.

· Ajuster la fréquence du GBF à 500 Hz (éventuellement en utilisant comme indiqué les flèches du clavier de l'ordinateur) et choisir sur l'oscilloscope une durée de balayage de 200 µs/div.  

· Décaler la courbe horizontalement de manière à vérifier qu'une période occupe exactement toute la largeur de l'écran. En déduire, en microseconde puis en seconde, la valeur T de la période de la tension.

· A partir de la valeur T de la période, calculer la fréquence f de la tension aux bornes du micro. Vérifier qu'elle est égale à la fréquence de la tension fournie par le GBF et appliquée au haut-parleur.

· A l'aide du bouton bleu « x 1000 » du GBF, choisir maintenant une fréquence de 5 000 Hz, donc dix fois plus grande que précédemment. Combien de périodes doivent apparaître sur l'écran si on ne modifie pas les réglages de l'oscilloscope? Vérifier en comptant. Quelle est la nouvelle période de la tension?

· Quelle durée de balayage faut-il choisir pour n'afficher qu'une seule période sur l'écran? Vérifier sur l'écran.