Prise en main

Lorsque le module « Pendule » est chargé, vous avez à votre disposition :

· une boule suspendue à une tige accrochée à l'extrémité d'un mât,

· un chronomètre,

· la possibilité de modifier les différents paramètres du pendule (masse de la boule et longueur de la tige),

· le choix du lieu de l'expérience.

1. Oscillations du pendule

· Choisir une boule de 1 kg et une longueur 
de 1,50 m.

· Cliquer sur la boule et l'écarter de sa position de repos en maintenant votre doigt sur le bouton de la souris.

· Lâcher le bouton de la souris ; la boule se met en mouvement. 

· Pour arrêter les oscillations du pendule, cliquer sur l'icône « Arrêter le pendule ».

Application

Ecarter la boule de 20°, puis la laisser osciller. Arrêter ensuite son mouvement. 

2. Mesure d'une période

· Vérifier que le chronomètre est bien au zéro.

Pour mesurer la période, il vaut mieux mesurer la durée de 5 oscillations en prenant soin de déclencher le chronomètre quand la boule passe en bas avec sa vitesse maximale. La période est alors égale à cette durée divisée par 5.

Application

· Mesurer la période lorsque la boule a été écartée de 20°.

Réponse : 2,46 s.

3. Modifications des paramètres

Vous pouvez modifier:

· l'angle que fait la tige du pendule avec la verticale à l'instant où on le lâche ;

· la masse du pendule,

· la longueur du pendule,

· l'intensité de la pesanteur g en faisant varier le lieu où oscille le pendule.

Application

On se place sur la Lune. Ecarter, d'un angle de 15°, un pendule de 1 m de longueur (masse de la boule : 500 g).

· Mesurer la période. Refaire la même expérience sur Mars et mesurer à nouveau la valeur de la période.