Correction
Minimum de déviation dans un prisme à eau

1. Prendre un prisme à eau d'angle 45° et une source monochromatique telle que l = 420 nm. Faire en sorte que l'angle d'incidence soit 0°. Positionner la base du rapporteur sur ce rayon, et sa partie arrondie vers le bas. Déterminer la déviation.

D = 26,4 °

2. Changer l'angle d'incidence (prendre 10°) en baissant la source et déterminer à nouveau la déviation, en déplaçant d'un rayon à l'autre le rapporteur uniquement à l'aide de la flèche en croix.

D10 = 19,8 °

3. Montrer à l'aide d'une série de valeur que la déviation passe par un minimum que l'on déterminera par approche successive (de 10 en 10°).

Les résultats sont consignés dans le tableau que vous pouvez obtenir en cliquant sur le bouton Tableau (en haut).