Prise en main

Lorsque le simulateur « Satellite » est chargé, vous avez sur l'écran :

· un satellite qui tourne autour de la Terre,

· un bouton « Envoyer » qui permet de lancer le satellite d'après les conditions initiales fournies,

· un bouton « Tracer la trajectoire » qui permet de visualiser la trajectoire du satellite.

1. Choix des conditions initiales

Vous devez choisir les conditions initiales de lancement du satellite :

· l'altitude en km,

· l'angle que fait la droite passant par le centre de la Terre et le satellite dans sa position initiale avec un axe de référence (voir le bouton aide « ? »),

· la vitesse initiale de lancement en m.s-1,

· l'angle que fait la direction de lancement avec le rayon de la Terre (voir le bouton aide « ? »).

Application

· Prendre comme conditions initiales :
	• Altitude : 10 000 km, 
		• angle de position : 0°, 
		• vitesse 5 000 m.s-1, 
		• angle : 90°.

· Lancer la simulation en traçant la trajectoire.

2. Plan orbital

· Cliquez dans la barre de menu principale sur
« Plan orbital » et vous obtenez la trajectoire précédente dans le plan de l'orbite du satellite. 
On se rend compte que la trajectoire est, avec ces conditions initiales, pratiquement un cercle.

· Effacez ensuite cette trajectoire avec « Effacer » dans la barre de menu principale.

3. Mesure de périodes

Vous disposez d'un chronomètre qui permet de mesurer la durée mise par le satellite pour effectuer un tour. Pour avoir une mesure précise, vous pouvez ralentir la simulation.
La vitesse et l'altitude sont en permanence affichées sur l'écran.

Application

· Prendre les conditions initiales suivantes :
	• Altitude : 10 000 km, 
	• angle de position : 0°, 
	• vitesse 6 000 m.s-1, 
	• angle : 90°.

· Lancer la simulation et mesurer la période .

Que peut-on dire de la trajectoire ?