Correction
Mouvement circulaire

A l'aide du simulateur, rechercher pour quelle vitesse initiale le satellite placé à une altitude de 23 600 km (avec une direction de lancement faisant un angle de 90° avec le rayon terrestre) aura un mouvement circulaire. On donnera la vitesse avec trois chiffres significatifs.

Toute vitesse entre 3 500 et 3 700 m.s–1 est une réponse acceptable.
La valeur exacte est 3 660 m.s–1.