Correction
Période et fréquence

· Mettre en marche le GBF et ajuster sa fréquence à 
1 000 Hz.

· Sélectionner la voie A de l'oscilloscope et choisir une durée de balayage de 100 µs/div.

· Décaler la courbe horizontalement de manière à vérifier qu'une période occupe exactement toute la largeur de l'écran. Si on supprime le décalage (bouton « 0 »), on peut retrouver le même écran en choisissant la synchronisation en voie A.

1. En déduire la valeur de la période de la tension.

T = 10 x 100 = 1 000 µs = 1 ms

2. Calculer la fréquence de la tension aux bornes du micro.

f =  1 / T = 103 Hz

· Vérifier qu'elle est égale à la fréquence de la tension fournie par le GBF et appliquée au haut-parleur.