Période et fréquence

· Mettre en marche le GBF et ajuster sa fréquence à 
1 000 Hz.

· Sélectionner la voie A de l'oscilloscope et choisir une durée de balayage de 100 µs/div.

· Synchroniser en voie A de manière à vérifier qu'une période occupe exactement toute la largeur de l'écran.

· Changer de gamme de fréquence sur le GBF pour obtenir la valeur 10 000 Hz.

1. Combien de périodes doivent apparaître sur l'écran si on ne modifie pas les réglages de l'oscilloscope?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

· Vérifier en comptant sur l'écran.

2. Quelle est la période de la nouvelle tension?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

3. Quelle durée de balayage faut-il choisir pour n'afficher qu'une seule période sur l'écran?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

· Vérifier sur l'écran.