Période et fréquence

· Mettre en marche le GBF et ajuster sa fréquence à 790 Hz.

1. Sélectionner la voie A de l'oscilloscope et choisir une durée de balayage pour avoir entre une et deux périodes sur l'écran.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

2. Mesurer précisément (utiliser la loupe) la période de la tension.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

3. Calculer sa fréquence.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

4. Changer de gamme sur le GBF de manière à multiplier la fréquence par dix. Combien de périodes vont apparaître sur l'écran?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

5. Quelle est la période de la nouvelle tension?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

6. Que faut-il faire pour retrouver entre une et deux périodes sur l'écran?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

· Vérifier sur l'écran.