Correction
Période et fréquence

· Mettre en marche le GBF et ajuster sa fréquence à 790 Hz.

1. Sélectionner la voie A de l'oscilloscope et choisir une durée de balayage pour avoir entre une et deux périodes sur l'écran.

Durée de balayage = 200 µs/div

2. Mesurer précisément (utiliser la loupe) la période de la tension.

T1 = 6,3 div ´0,2 ms/div = 1,26 ms

3. Calculer sa fréquence.

f1 = 1/(1,26.10-3) = 794 Hz

4. Changer de gamme sur le GBF de manière à multiplier la fréquence par dix. Combien de périodes vont apparaître sur l'écran?

Dix fois plus, soit une quinzaine.

5. Quelle est la période de la nouvelle tension?

T2 = 0,126 ms

6. Que faut-il faire pour retrouver entre une et deux périodes sur l'écran?

Diviser la durée de balayage par dix soit 20 µs/div.

· Vérifier sur l'écran.