Réglage préliminaire 
de l'oscilloscope

Le but de l'exercice est de déterminer les réglages de l'oscilloscope avant d'allumer le GBF. Une tension de fréquence 50 Hz doit être visualisée en voie A. On désire n'observer qu'une seule période sur l'écran.

1. Calculer la période de cette tension.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

2. Déterminer la durée de balayage qui convient le mieux.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

3. Sélectionner la voie A et la durée de balayage choisie. Allumer le GBF et ajuster la fréquence à 
50 Hz pour vérifier la validité du raisonnement. Mesurer précisément la période observée et conclure.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

· Imprimer l'écran obtenu (sur fond blanc avec les paramètres).