Correction
Réglage préliminaire de l'oscilloscope

Le but de l'exercice est de déterminer les réglages de l'oscilloscope avant d'allumer le GBF. Une tension de fréquence 54 kHz doit être visualisée en voie A. On désire n'observer qu'une seule période complète sur l'écran.

1. Calculer la période de cette tension.

T = 18,5 µs <20 µs

2. Déterminer la durée de balayage qui convient le mieux.

Durée de balayage = 2 µs/div

3. Sélectionner la voie A et la durée de balayage choisie. Allumer le GBF et ajuster la fréquence à 
54 kHz pour vérifier la validité du raisonnement. Mesurer précisément la période observée et conclure.

T = 9,2 x 2 µs = 18,4 µs donc f = 54,3 kHz

Imprimer l'écran obtenu (sur fond blanc avec les paramètres).