Réglage préliminaire 
de l'oscilloscope

· Avant d'allumer le GBF, déterminer les réglages convenables de l'oscilloscope pour visualiser en voie A une tension de fréquence 3 kHz et d'amplitude 
0,3 V.

------------------------- réponse --------------------------
                    
· Durée de balayage =                             

· Sensibilité =                                 

------------------------------------------------------------------

· Régler l'oscilloscope, allumer le GBF, ajuster la fréquence et l'amplitude.

· Décaler la courbe horizontalement pour vérifier que l'on visualise moins de deux périodes sur l'écran. 

· Imprimer l'écran obtenu (sur fond blanc avec les paramètres).