Correction
Vitesse du son

· Les conditions expérimentales sont les suivantes :
Positions des micros : 
	• x(A) = 1,00 m,
	• x(B) = 1,20 m.

· Réglages de l'oscilloscope : 
	• mode DUAL,  
	• sensibilité 0,1 V/div, 
	• balayage 200 µs/div,
	• synchronisation en voie A.

· Frapper des mains (bouton « Clap ») dans l'air à 20°C.

1. Quelle durée s'est écoulée entre la réception du bruit par le micro le plus proche et la réception de ce même bruit par le micro le plus éloigné de la source sonore ? (Pour faire une mesure précise, décaler verticalement la voie A à un carreau au-dessus de la ligne médiane et utiliser la loupe.)

Dt = 2,9 div x 200 µs/div = 0,58 ms

2. En déduire la vitesse du son dans l'air.

vson = d / Dt = 0,20 / 0,58 · 10-3 = 345 m · s-1

3. Faire quelques essais complémentaires pour déterminer sans calcul si la vitesse du son dépend de la nature du gaz où il se propage. Expliquer votre démarche.

Sans changer la position des micros, on recommence le clap en modifiant la nature du gaz et on constate que la durée de propagation du son d'un micro à l'autre est modifiée ; la vitesse du son dépend de la nature du gaz.