Décalage temporel

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

· Positions des micros : 
	• x(A) = 1,00 m,
	• x(B) = 3,00 m.

· Réglages de l'oscilloscope :
	• sensibilité 50 mV/div,  
	• balayage 200 µs/div,
 	• synchronisation en voie A.

· Milieu de propagation : air à 20°C.

· Haut-parleur alimenté par une tension de fréquence 500 Hz.

· Visualiser la tension aux bornes du micro A (YA) ; régler son amplitude UA  = 0,15 V.

1. Visualiser la tension aux bornes du micro B (YB) ; mesurer son amplitude.

------------------------- réponse --------------------------
                       
UB »                            
                    
------------------------------------------------------------------

2. Visualiser les deux tensions simultanément (DUAL) et mesurer le plus précisément possible le décalage temporel entre les deux courbes.

------------------------- réponse --------------------------                      

Dt =                               

------------------------------------------------------------------

3. Quelle courbe est en avance sur l'autre? Justifier la réponse.

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------

4. Déplacer le micro B pour annuler le décalage temporel. Que remarque-t-on?

------------------------- réponse --------------------------

------------------------------------------------------------------