Correction
Décalage temporel

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

· Positions des micros : 
	• x(A) = 1,00 m,
	• x(B) = 3,00 m.

· Réglages de l'oscilloscope :
	• sensibilité 50 mV/div,  
	• balayage 200 µs/div,
 	• synchronisation en voie A.

· Milieu de propagation : air à 20°C.

· Haut-parleur alimenté par une tension de fréquence 500 Hz.

· Visualiser la tension aux bornes du micro A (YA) ; régler son amplitude UA  = 0,15 V.

1. Visualiser la tension aux bornes du micro B (YB) ; mesurer son amplitude.

UB » 0,10 V 

2. Visualiser les deux tensions simultanément (DUAL) et mesurer le plus précisément possible le décalage temporel entre les deux courbes.

Dt = 0,9 x 200 = 180 µs

3. Quelle courbe est en avance sur l'autre? Justifier la réponse.

La courbe qui est en avance est celle qui passe par son maximum (ou son minimum) juste avant l'autre, (c'est à dire à sa gauche sur l'écran) : c'est la courbe de la voie B, c'est à dire celle de la tension aux bornes du micro B (bien que celui-ci soit plus loin de la source que le micro A).

4. Déplacer le micro B pour annuler le décalage temporel. Que remarque-t-on?

Il y a plusieurs positions du micro B correspondant à un décalage nul.