Correction
Filtrage

1. Basculer l'interrupteur alternativement sur la position 1, puis sur la position 2, toutes les 15 s environ.
Observer l'évolution de uC. 
Que deviendra l'allure de uC si l`on continue quelques minutes ?
Quelle sera sa valeur moyenne ? 

La valeur moyenne de uC augmente progressivement puis se stabilise. 
Le graphe de uC évoluera vers une courbe symétrique par rapport à la valeur moyenne 4 V. 

2. Dans l'onglet « Enregistrement », cocher 
« Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 ». 
Basculer l'interrupteur en position 1 pour charger le condensateur.  
Pendant que le condensateur se charge, calculer la durée approximative de cette charge. 
Vérifier avec le simulateur. 

La constante de temps du dipôle R1C est :
R1C = 40 s
On devra attendre au moins 5 fois cette durée, soit 200 s, pour avoir une charge complète. 

3. Lorsque la tension aux bornes du condensateur  a atteint la valeur 8 V, recommencer les opérations de la question 1. en basculant alternativement l'interrupteur sur 2, puis sur 1, toutes les 15 s environ. 
Observer l'évolution de uC. 
Que deviendra l'allure de uC si on continue quelques minutes ?
Quelle sera sa valeur moyenne ?
Comparer avec les résultats de la question 1.
Conclure. 

La valeur moyenne de uC diminue progressivement puis se stabilise. 
Le graphe de uC évoluera vers une courbe symétrique par rapport à la valeur moyenne 4 V, identique à celle observée à la question 1. : l'allure finale de uC est, donc, indépendante des conditions initiales et a une valeur moyenne égale à U / 2.

4. Comment l'allure de uC evoluera-t-elle si les changements de position de l'interrupteur sont plus rapides ? Comment peut-on  réaliser, en pratique, l'expérience ?

Les variations de uC autour de sa valeur moyenne U / 2 deviendra de plus en plus faible, uC se rapprochera de plus en plus d'une tension continue de valeur U / 2. On peut, en pratique, utiliser un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension en créneaux pour réaliser l'expérience.