Correction
Bobine en régime permanent

Prévoir, par le calcul, les réponses aux questions suivantes et vérifier à l'aide du simulateur. 

Lorsque le régime permanent sera établi dans le circuit étudié ;

1. Quelle sera l'intensité du courant ? 

La bobine se comporte alors comme un conducteur ohmique de résistance r. 
On a donc i = U / (r + R) = 45 mA.

2. Quelle sera la tension aux bornes de la bobine ? 

En régime permanent, uL = r i = 364 mV.

3. Quelle sera l'énergie emmagasinée dans la bobine ? 

Énergie : E = ½ L i 2 = 155 µJ.