Correction
Régimes de fonctionnement

1. Laisser l'interrupteur quelques instants en position 1, puis le basculer en position 2.

1.a. Quel est le régime de fonctionnement du circuit ? 

Le circuit est en régime pseudo-périodique.

1.b. Déterminer, graphiquement, sa pseudo-période.

5 périodes = 98,75 s soit T = 19,8 ms.

1.c. Déterminer la valeur de la période propre du dipôle LC. 

T = 2P  = 19,8 ms

1.d. Comparer les deux valeurs, conclure.

La pseudo-période est égale à la période propre car ce sont des oscillations libres faiblement amorties

2. Dans l'onglet « Montage », modifier la valeur de R2 et saisir R2 = 200 W  (40 fois plus grande que précédemment).
Basculer l'interrupteur sur 1, puis sur 2 (ne pas effacer la courbe précédente). 
Peut-on toujours considérer que la pseudo-période est égale à la période propre ? 

En comparant les deux courbes, on observe que la pseudo-période a changé : pour cet amortissement  plus important, elle s'écarte plus rapidement de la période propre.

3. Donner maintenant la valeur 1000 W à R2, charger puis décharger le condensateur. Comment appelle-t-on ce régime de fonctionnement ?

Le circuit est en régime apériodique (amortissement fort).