Correction
Régimes de fonctionnement

1. Dans l'onglet « Montage », cocher « Entretien des oscillations ». 
Basculer l'interrupteur en position 1 pour charger le condensateur, puis en position 2 pour le décharger à travers la bobine.
 
1.a. Quelle est la valeur de la période propre du circuit ?  

T = 2P  = 3,97 ms

1.b. Décocher « Entretien des oscillations », déclencher de nouveau la charge puis la décharge. Quel est le régime de fonctionnement du circuit lors de la décharge ? 

Le régime est apériodique.

2. Modifier les valeurs de L et de C : L = 400 mH et C = 1 µF. 

2.a. Quelle est la valeur de la période propre du circuit ? 

La période propre a la même valeur que précédemment : 3,97 ms.

2.b.	Déclencher, de nouveau, la charge puis la décharge. 
Quel est le régime de fonctionnement du circuit lors de la décharge ? 
Le régime de fonctionnement ne dépend-il que de la résistance du circuit ? Si non, de quel autre paramètre dépend-il ? 

Le régime de fonctionnemt est un régime pseudo-périodique faiblement amorti; Le régime de fonctionnement ne dépend pas seulement de la résistance, mais aussi des valeurs de L et de C : à LC constant, on constate qu'une augmentation de L et une diminution de C favorise le régime pseudo-périodique. On peut avec le simulateur étudier un autre cas L = 40 mH et C = 10 µF de même période propre, et pour lequel l'évolution est apériodique davantage amortie. 

3. Dans l'onglet « Graphe », cocher « Énergie emmagasinée dans la bobine » et « Énergie emmagasinée dans le condensateur ». 
Visualiser les variations de l'énergie emmagasinée dans les dipôles lors de la décharge :
- pour L = 400 mH et C = 1 µF , les oscillations étant entretenues, puis non entretenues
- pour L = 4 mH et C = 100 µF, les oscillations étant non entretenues. 

3.a.	Qu'est-ce qui différencie, sur ces graphes, les régimes oscillants des régimes apériodiques ? 

En oscillations entretenues ou pseudo-périodiques, les graphes de l'énergie électrostatique et de l'énergie électromagnétique se croisent : il y a échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. En régime apériodique, elles ne se croisent pas : il n'y pas d'échange d'énergie

3.b.	Proposer une interprétation, en termes d'énergie, de l'observation de la question 2.b.

Si la valeur de l'inductance est élevée, elle va emmagasiner davantage d'énergie ; son énergie augmentera plus rapidement au début de la décharge, au détriment de celle du condensateur. L'échange d'énergie entre les dipôles sera favorisé.