Courant de charge et de décharge

1. Basculer l'interrupteur en position 1.

1.a. Déterminer la valeur théorique de la constante de temps t de l'association du condensateur et du conducteur ohmique 1.
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.b. À partir du graphe obtenu, déterminer, graphiquement, la valeur de la constante de temps en traçant la tangente à l'origine et comparer le résultat avec la valeur théorique.
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------
.

2. Si t = 0 est la date à laquelle l'interrupteur a été basculé en position 1, la valeur de la tension aux bornes du condensateur est donnée par l'expression
uC(t) = U (1 - e-t/t). 

2.a. En déduire l'expression de l'intensité i(t) en fonction de t, U et t. 
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.b. Déduire de cette expression la valeur maximale Imax de l'intensité du courant et la date à laquelle cette valeur est atteinte. Vérifier le résultat en utilisant le tableau de valeurs.
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.c.	Prévoir comment la valeur Imax doit varier si on renouvelle l'expérience,    

· avec une tension U plus grande, R1 et C inchangés ;
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

· avec un conducteur ohmique de résistance R1 plus grande, U et C inchangés ;
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

· avec un condensateur C de plus grande capacité, U et R1 inchangés. 
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

Vérifier les réponses en utilisant le simulateur.

3. Dans l'onglet « Enregistrement », cocher 
« Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 » et basculer l'interrupteur en position 2. 
Justifier le signe de l'intensité du courant dans le tableau de valeurs.
		
------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------