Charge et décharge 
d'un condensateur

1. On veut simuler la charge d'un condensateur de capacité C = 500 µF à travers le conducteur ohmique 1, à tension constante U = 8 V. 
Quelle valeur R doit-on donner à la résistance du conducteur ohmique 1 afin que la valeur Uf de la tension aux bornes du condensateur soit de 7,1 V  à la fin de l`enregistrement (100 ms) ? 
Vérifier à l'aide du simulateur.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. On étudie, maintenant, la décharge du condensateur, initialement chargé sous une tension de 8 V, à travers le conducteur ohmique 2. On prendra comme valeur de  résistance R2, la valeur calculée dans la question 1. 
Prévoir, sans calcul, la valeur  U'f  de la tension aux bornes du condensateur lorsqu'une durée de 100 ms s'est écoulée depuis le début de l'expérience c'est-à-dire depuis le passage de l'interrupteur sur la position 2. 
Vérifier à l'aide du simulateur (après avoir fixé les valeurs des résistances R1 et R2, cocher dans l'onglet Enregistrement « Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 ». Placer l'interrupteur quelques secondes en position 1 afin de charger le condensateur puis le basculer en position 2).

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. On étudie ensuite la décharge du condensateur, initialement chargé sous une tension de 8 V, à travers un conducteur ohmique 2 de résistance R/2 . On charge le condensateur sous 8 V puis, à t = 0, on bascule l'interrupteur en position 2. 
Prévoir la date à laquelle la tension aux bornes du condensateur atteindra la valeur U`f.  
Vérifier à l'aide du simulateur.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------