Filtrage

1. Basculer l'interrupteur alternativement sur la position 1, puis sur la position 2, toutes les 15 s environ.
Observer l'évolution de uC. 
Que deviendra l'allure de uC si l`on continue quelques minutes ?
Quelle sera sa valeur moyenne ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Dans l'onglet « Enregistrement », cocher 
« Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 ». 
Basculer l'interrupteur en position 1 pour charger le condensateur.  
Pendant que le condensateur se charge, calculer la durée approximative de cette charge. 
Vérifier avec le simulateur. 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Lorsque la tension aux bornes du condensateur  a atteint la valeur 8 V, recommencer les opérations de la question 1. en basculant alternativement l'interrupteur sur 2, puis sur 1, toutes les 15 s environ. 
Observer l'évolution de uC. 
Que deviendra l'allure de uC si on continue quelques minutes ?
Quelle sera sa valeur moyenne ?
Comparer avec les résultats de la question 1.
Conclure. 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. Comment l'allure de uC evoluera-t-elle si les changements de position de l'interrupteur sont plus rapides ? Comment peut-on  réaliser, en pratique, l'expérience ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------