Réponse à un échelon de tension

On considère l'établissement du courant dans un dipôle RL auquel on applique, à l'instant t = 0, une tension U = 6 V, dans les trois cas suivants :
a. Bobine d'inductance L = 200 mH et de résistance r = 5 W, conducteur ohmique de résistance R = 20 W
 b. Bobine d'inductance L = 400 mH et de résistance r = 5 W, conducteur ohmique de résistance R = 45 W 
c. Bobine d'inductance L = 800 mH et de résistance r = 5 W, conducteur ohmique de résistance R = 95 W

Déterminer, en justifiant, si chacune des grandeurs ci-dessous est identique ou différente dans chaque cas, et le cas échéant, de quelle façon elle est modifiée.
 
1. La constante de temps du dipôle ;

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. La valeur finale de l'intensité du courant ;

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. La valeur finale de la tension aux bornes de la bobine ;

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. L`énergie finale emmagasinée dans la bobine.  

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

Vérifier à l'aide du simulateur.