Entretien des oscillations

Un condensateur de capacité C = 4,0 µF est chargé complètement sous la tensin U = 10 V. 
À la date t = 0, on le connecte à une bobine d'inductance L = 100 mH et de résistance r = 100 W, placée en série avec un dipôle G assurant l'entretien des oscillations. 
Ce dipôle G est orienté en récepteur.

1. Quelles sont les valeurs de la tension aux bornes du condensateur et de l'intensité du courant à la date t = 0 ? 
Vérifier avec le simulateur et justifier.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. On veut relever, simultanément et avec précision, la valeur de la tension uC aux bornes du condensateur et celle de la tension ub aux bornes de la bobine qui sont oscillantes. 
Parmi les durées d'enregistrements suivantes, laquelle choisir : 100 ms - 20 ms - 5 ms ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------
 
 3. À l'aide du simulateur, tracer les évolutions simultanées, au cours du temps, des tensions uC et ub .
Imprimer le graphe obtenu. 
En déduire le tracé de l'évolution avec le temps des tensions - uG et + uG, uG étant la tension aux bornes du dipôle d'entretien.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. Tracer l'évolution avec le temps de l'intensité i dans le circuit. 
Imprimer le graphe obtenu et construire celui de la tension r i (utiliser les unités SI)

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

5. Comparer les graphes des évolutions temporelles de r i, - uG et + uG.
Comment se comporte le dipôle G d'entretien ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------