À la découverte du microscope

1. À l’aide de la souris, déplacer l’objet AB de façon à obtenir une image A1B1 plus grande que AB et pouvant être recueillie sur un écran.
Quelle est la portion de l’axe qui convient ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Configurer le simulateur en plaçant l’objet AB à 7,5 cm de l’origine.

2.a. Où se situe l’image A1B1 ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.b. Retrouver le résultat par le calcul.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. En laissant l’objet dans la position qu’il occupait à la question 2, configurer le simulateur en rajoutant une deuxième lentille L2 de distance focale ƒ’2 = 10,00 cm.

À l’aide de la souris, déplacer la lentille L2 de façon à ce qu’elle joue le rôle de loupe vis à vis de l’ « objet » A1B1.

3.a. Repérer la portion de l’axe qui convient.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3.b. Retrouver ce résultat par le raisonnement.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4.a. Si le foyer objet F2 de la lentille L2 est confondu avec l’image intermédiaire A1, où se trouve l’image définitive A2 ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4.b. Vérifier ce résultat à l’aide du simulateur.

4.c. Quel intérêt trouve l’observateur à placer son œil, supposé « normal », à ce niveau ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

5. Configurer le système en plaçant :
• l’objet AB de 0,50 cm de hauteur à 5,50 cm de l’origine de l’axe ;
• la lentille L1, de centre optique O1, de distance focale ƒ’1 = 2,00 cm, appelée objectif, à 8,00 cm de l’origine ;
• la lentille L2, de centre optique O2, de distance focale ƒ’2 = 10,00 cm, appelée oculaire, à 30,00 cm de l’origine.

5.a. La lentille L1 donne-t-elle de l’objet AB une image intermédiaire A1B1 plus grande ?

5.b. La lentille L2 donne-t-elle de l’ « objet » A1B1 une image définitive A2B2 plus grande ?

5.c. Peut-on considérer que ce système simule un microscope pour un observateur plaçant son œil au foyer image F’2 de l’oculaire ? Pourquoi ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------