Prise en main

Configurer le simulateur comme suit :

• Onglet « Objet » : Position = 0 ; Hauteur = 10 cm
• Onglet « Dispositif » : Miroir sphérique 
	- Position  = 150 cm
	- Distance focale = 50 cm 
	- Diamètre = curseur en position médiane.
• Onglet « Affichage » : 
	- Cocher les 4 premiers « Paramètres ».
	- Option « Axe optique » : 
	- Longueur = 2 m
	- Précision = 10-1 cm.
• Onglet « Construction » : cocher toutes les options.

1. Avec la souris, déplacer l’objet le long de l’axe optique du miroir sphérique.

1.a. Décrire l’évolution de l’image A’B’ (grandeur et sens) quand l’objet est entre l’origine de l’axe et le foyer F du miroir.

L’image est renversée, et s’éloigne tout en grandissant au fur et à mesure que l’objet se rapproche du miroir.

1.b. Que dire de l’image quand le point A est confondu avec le centre du miroir ?

Quand le point A est confondu avec le centre du miroir, l’image est dans le même plan que l’objet, renversée et de même grandeur.

1.c. Que dire de l’image quand le point A est confondu avec le foyer du miroir ?

Quand le point A est confondu avec le foyer du miroir, l’image est « hors limites » comme l’indique le simulateur, c’est-à-dire à l’infini.

1.d. Placer l’objet à 15 cm en avant du miroir. 

• Pourquoi l’image A’B’ est-elle représentée en traits pointillés ? 
En sélectionnant l’onglet « Affichage » et en décochant l’option « Afficher les images virtuelles », qu’advient-il de l’image A’B’ ?

L’image est de l’autre côté du miroir ; on ne peut pas la recevoir sur un écran : une telle image est qualifiée de « virtuelle ».

• En considérant la position et la hauteur de l’image, quel rôle peut-on attribuer au miroir dans ce cas ?

L’image est droite, plus grande que l’objet, non recevable sur un écran : le miroir joue le rôle de loupe

2. Configurer le simulateur comme suit :
• Onglet « Objet » :
	- Position = 0 
	- Hauteur = 20 cm
• Onglet « Dispositif » : 
	- cocher l’option « utiliser un miroir secondaire ».
	•  option « Miroir sphérique » : 
		- Position = 200 cm
		- Distance focale = 40 cm 
		- Diamètre = curseur en position médiane.
	•  option « Miroir secondaire » : 
		- Position = 160 cm
	• option « Lentille » : 	
		- Position = 25 cm
		- Distance focale = 10 cm.
• Onglet « Affichage » : cocher les 4 premiers 
« Paramètres ».
	• Option « Axe optique » : 
	- Longueur = 2 m
	- Précision = 10-1 cm.
• Onglet « Construction » : cocher toutes les options.

· Cliquer en haut et à droite de l’écran de façon à voir la totalité de la représentation graphique.

2.a. Comparer les image A1B1 et A’1B’1.

Les images A1B1 et A’1B’1 sont symétriques par rapport au miroir plan.

2.b. Déplacer avec la souris la lentille et décrire l’évolution de l’image définitive A2B2.
Que dire notamment quand le centre optique est à 20 cm de l’axe du miroir sphérique ?

L’ image définitive A2B2 est de l’autre côté de la lentille par rapport à l’ « objet » A’1B’1, de sens contraire et de grandeur variable ; on peut la recevoir sur un écran.
Quand le centre optique est à 20 cm de l’axe du miroir sphérique, l’image définitive est à l’infini car 
l’ « objet » A’1B’1 est dans le plan focal objet de la lentille.