Prise en main

Le simulateur Newton permet d'obtenir, pour des mouvements de chute libre :
· des animations, 
· les graphes des variations de diverses grandeurs en fonction du temps, 
· des chronophotographies.

Les animations

 Exemple 1 
Choisir dans l'onglet « Paramètres » :
     • Projectile : le ballon
     • Lieu : la Terre
     • Position initiale : x0 = 0 ; y0 = 5,00 m
     • Vitesse initiale : v0 = 9,00 m · s-1 ; a0 = 60,0°.
Choisir dans l'onglet « Affichage » :
     • Arrêter l'animation si le projectile sort de l'écran
     • Marquer la trajectoire
     • Afficher le repère.

· Lancer l'animation en cliquant sur le bouton  se trouvant sous la représentation graphique.
· À l'aide du curseur, déterminer les coordonnées du point le plus haut de la trajectoire puis les coordonnées du point correspondant au premier impact sur le sol.

 Exemple 2
Choisir dans l'onglet « Paramètres » :
     • Projectile : la pierre
     • Lieu : la Lune
     • Position initiale : x0 = 5,00 ; y0 = 10,00 m
     • Vitesse initiale : v0 = 0.
Choisir dans l'onglet « affichage » :
     • Afficher le repère.

· Lancer l'animation en cliquant sur le bouton  se trouvant sous la représentation graphique.
· À l'aide de l'indication apparaissant au-dessus de la représentation, déterminer la durée de la chute.

Les graphes

Choisir dans l'onglet « Paramètres » :
     • Projectile : la boule de pétanque
     • Lieu : Mars
     • Position initiale : x0 = 0 ; y0 = 5,00 m
     • Vitesse initiale : v0 = 5,00 m · s-1 ; a0 = 30,0°.

· Lancer l'animation en cliquant sur le bouton  se trouvant sous la représentation graphique.
· Choisir dans l'onglet Graphes : x(t) et y(t). 
· Cliquer sur Afficher puis sur Agrandir.

· Quelles sont les coordonnées du point le plus haut de la trajectoire ?
À quel instant ce point est-il atteint ?

· Visualiser : vx(t) , vy(t) et v(t).
Quelles sont les valeurs de vx, vy et v au point le plus haut de la trajectoire ?

· Visualiser : Ec(t) ,Ep(t) et Em(t).
Quelles sont les valeurs de Ec , Ep et Em au point le plus haut de la trajectoire ?

Les chronophotographies

 Exemple 1
Choisir dans l'onglet « Paramètres » :
     • Projectile : la pierre
     • Lieu : la Terre
     • Position initiale : x0 = 0 ; y0 = 8,00 m
     • Vitesse initiale : v0 = 10,00 m · s-1 ; a0 = 0°.
Choisir dans l'onglet « Chronophotographie » :
     • t = 300 ms
     • Marquer uniquement les positions du centre d'inertie
     • Afficher les projections sur les axes.

· Activer la chronophotographie en cliquant sur l'icône représentant une caméra.
À l'aide de la projection des positions du centre d'inertie sur l'axe Ox, vérifier que vx est constante puis déterminer sa valeur.

 Exemple 2
Choisir dans l'onglet « Paramètres » :
     • Projectile : la pierre
     • Lieu : la Terre
     • Position initiale : x0 = 0 ; y0 = 0 m
     • Vitesse initiale : v0 = 13,00 m · s-1 ; a0 = 75,0°.
Choisir dans l'onglet « Vecteurs » :
     • Afficher la variation du vecteur vitesse.
Choisir dans l'onglet « Chronophotographie » :
     • t = 300 ms
     • Conserver les vecteurs représentés sur la chronophotographie
     • Marquer uniquement les positions du centre d'inertie.

· Activer la chronophotographie en cliquant sur l'icône représentant une caméra.
Quelles sont les caractéristiques du vecteur D ?