Correction
Influence de la masse volumique 
de la bille sur sa vitesse limite

1. Déterminer les vitesses limites de chute de billes d'acier, d'aluminium et d'un matériau composite de rayon 1 cm dans du glycérol à 20 °C. 

Les vitesses limites sont : 
	- pour l’acier : 0,95 m · s-1 ;
	- pour l’aluminium : 0,21 m · s-1 ;
	- pour le matériau composite : 0,54 m · s-1.

2. Comment évolue la vitesse limite d'une bille lorsque sa masse volumique augmente ? 

Elle augmente.

Données :
• masse volumique de l'acier : 7 800 kg · m-3 ;
• masse volumique de l'aluminium : 2 700 kg · m-3 ;
• masse volumique du matériau composite : 5000 kg · m-3 ;
• masse volumique du glycérol : 1 260 kg · m-3 ;
• viscosité du glycérol à 20 °C : 1,5 N · s · m-2.