Correction
Considérations techniques dans un télescope

1. Déplacer le miroir secondaire à l’aide de la souris.
Sachant que le simulateur est conçu de façon à ce que le miroir secondaire intercepte la totalité du faisceau réfléchi par le miroir sphérique (objectif), où doit-on le placer pour qu’il occulte le moins possible le faisceau incident ?

On a intérêt à placer le miroir secondaire le plus près possible du foyer du miroir sphérique de façon à ce que sa taille soit la plus réduite possible.

2. Placer le miroir secondaire entre le sommet S du  miroir sphérique et le foyer F1, à 3 cm de F1, et donner à la lentille (oculaire) une distance focale faible (2 cm par ex.) comme c’est le cas en réalité.

2.a. Où doit se situer son foyer objet de façon à ce qu’elle joue le rôle de loupe ?

Pour que la lentille joue le rôle de loupe, il faut que l' « objet »  soit entre son centre optique et son foyer objet.
On voit sur le simulateur que l’oculaire ne doit pas être à une distance de l’axe optique du miroir primaire supérieure à 5 cm.

2.b. Quel inconvénient apporte alors la position occupée par l’oculaire ?

L’oculaire, donc l’œil de l’observateur, occulte alors une partie du faisceau incident pénétrant dans le télescope.