Considérations techniques 
dans un télescope

1. Déplacer le miroir secondaire à l’aide de la souris.
Sachant que le simulateur est conçu de façon à ce que le miroir secondaire intercepte la totalité du faisceau réfléchi par le miroir sphérique (objectif), où doit-on le placer pour qu’il occulte le moins possible le faisceau incident ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Placer le miroir secondaire entre le sommet S du  miroir sphérique et le foyer F1, à 3 cm de F1, et donner à la lentille (oculaire) une distance focale faible (2 cm par ex.) comme c’est le cas en réalité.

2.a. Où doit se situer son foyer objet de façon à ce qu’elle joue le rôle de loupe ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.b. Quel inconvénient apporte alors la position occupée par l’oculaire ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------