Correction
Étude énergétique d'un oscillateur non-amorti

On utilise un oscillateur, de période T = 2 s et de masse oscillante m = 400 g, lâché sans vitesse depuis une position initiale de valeur x 0 = 5 cm. Il n’y a pas de frottement.

1. Déterminer la valeur de la constante du ressort afin que la période du ressort soit égale à 2 s.

Pour que la période soit égale à 2 s,  la constante de raideur du ressort doit avoir pour valeur 3,95 N · m-1.

2. Dans l’onglet « Affichage », choisir de représenter les énergies et déterminer les valeurs des énergies cinétique et potentielle lorsque l'élongation est nulle, extrémale.

Élongation nulle : Ec = 4,94 mJ , Ep = 0
Élongation extrémale : Ec = 0 , Ep = 4,94 mJ  

3. Relier les évolutions des énergies cinétique et potentielle (il est commode de cliquer sur le bouton pause et d'utiliser les valeurs indiquées par les compteurs).

En arrêtant la simulation à un instant quelconque, on constate que la somme des deux énergies est toujours égale à 4,94 mJ. 
Cette valeur est celle de l'énergie mécanique.