Correction
Étude énergétique d'un oscillateur non-amorti

On utilise un oscillateur est caractérisé par sa masse m = 2000 g et une constante de raideur du ressort k = 19,5 N · m-1. 
Il est lâché sans vitesse depuis une position initiale de valeur x 0 = 10 cm. Le coefficient de frottement a pour valeur h = 0,5 N · s · m-1.

1. À l’aide du simulateur, déterminer la pseudo-période des oscillations.

Une mesure préalable de la pseudo-période des oscillations conduit à une valeur de 2,0 s.

2. Dans l’onglet « Affichage », choisir de représenter les énergies et donner l’évolution de son énergie mécanique ? Pourquoi ?

L'énergie mécanique diminue. Cette diminution est due à l'existence de frottements.

3. Évaluer le travail des forces de frottement pendant la première période.

Pendant la première période l'énergie mécanique diminue de 39 mJ. Sa valeur est celle du travail des forces de frottement.

4. Le travail des forces de frottement est-il le même pour deux périodes successives ? Pourquoi ?

Le graphe et le tableau d'enregistrements montrent que l'énergie mécanique diminue de plus en plus lentement. 
Le travail des forces de frottement est donc de plus en plus faible pour des périodes successives. Cela s’explique car la diminution est liée à celle de la vitesse maximale du mobile.