Étude énergétique 
d'un oscillateur non-amorti

On utilise un oscillateur est caractérisé par sa masse m = 2000 g et une constante de raideur du ressort k = 19,5 N · m-1. 
Il est lâché sans vitesse depuis une position initiale de valeur x 0 = 10 cm. Le coefficient de frottement a pour valeur h = 0,5 N · s · m-1.

1. À l’aide du simulateur, déterminer la pseudo-période des oscillations.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Dans l’onglet « Affichage », choisir de représenter les énergies et donner l’évolution de son énergie mécanique ? Pourquoi ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Évaluer le travail des forces de frottement pendant la première période.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. Le travail des forces de frottement est-il le même pour deux périodes successives ? Pourquoi ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------