Prise en main

Montage 1
 
Dans l`onglet « montage », choisir « Charge et décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique ». Nous prendrons U = 6 V pour le générateur, R1 = 33 W et R2 = 100 W pour les conducteurs ohmiques 1 et 2, C = 220 µF pour le condensateur.
Dans l`onglet « Enregistrement », choisir une durée de 100 ms et décocher « Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 ».
Dans l`onglet « Graphe »,  choisir comme paramètre d`étude « Tension aux bornes du condensateur ». 

1.a.	Basculer l'interrupteur en position 1. 
Observer la variation de uC. 
Lorsque le temps atteint environ 50 ms, basculer l'interrupteur en position 2.
 
1.b. Identifier les deux phases observées (charge ou décharge du condensateur). 
Pourquoi la variation de uC est-elle moins rapide lors de la décharge ?

Réponse :  Le condensateur se charge à travers R1 et se décharge à travers R2. On a, ici, R2 > R1. La décharge est donc moins rapide que la charge.  

1.c. Pour observer uniquement la décharge, cocher dans Enregistrement « Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 ». 
Basculer alors  l'interrupteur en position 2.
Qu'observe-t-on ? 
Comment doit-on s'y prendre pour visualiser correctement la décharge ? 

Réponse : il faut d'abord charger le condensateur en maintenant quelques instants l'interrupteur en position 1. On peut observer la valeur de uC dans le tableau de l'onglet Enregistrement pour savoir si la charge est terminée. 

Montage 2

Dans l`onglet « Montage », choisir « Décharge d`un condensateur à travers une bobine ». Nous prendrons comme paramètres U = 6 V, R1 = 33 W, C = 22 µF, R2 = 10 W, L = 800 mH et r = 5 W.
Cocher  « Déclencher lorsque l'interrupteur passe en position 2 » dans l`onglet « Enregistrement ».
Dans l`onglet « Graphe »,  choisir « Tension aux bornes du condensateur ».

2.a. Charger le condensateur pendant quelques instants, puis basculer l'interrupteur en position 2. Quel est le régime de fonctionnement du circuit ?

Réponse : pseudo-périodique

2.b. Dans l'onglet « Montage » cocher « Entretien des oscillations ». 
Déclencher de nouveau la charge, puis la décharge. Quel est le rôle de l'entretien ? 

Réponse : maintenir l'énergie du circuit, et donc maintenir l'amplitude des oscillations constante.