Prise en main

Le simulateur permet d'observer la propagation d'un signal transversal le long d'une corde de longueur 7 m. 

Avec le pointeur de la souris, repérer sur la corde les points M1 et M2 respectivement bleu et rouge et d'abscisses x1 = 1 m et x2 = 6 m.

· Dans l'onglet « Corde », choisir :
	• extrémité liée à un amortisseur ;
	• masse linéique µ = 100 g · m-1 ;
	• tension T = 0,1 N.

· Dans l'onglet « Onde »,  choisir :
	• onde solitaire ;
	• amplitude A = 35 cm ;
	• durée Dt = 1 000 ms.

· Dans l'onglet « Outils » choisir :
• « Démarrer simultanément l'onde, le chronomètre et le graphe » ;
	• durée d'enregistrement : 10 s ;

1. Lancer l'animation en cliquant sur « Démarrer » et observer.

1.a. Utilisation du chronomètre. Lancer à nouveau l'animation et arrêter le chronomètre quand l'onde arrive à l'extrémité de la corde. 
Quelle est la durée de propagation ?

La durée de propagation est d'environ 7 s.

1.b. Recommencer en arrêtant le chronomètre quand l'onde atteint le point M2. 
Quelle est la durée de propagation de la source jusqu'au point M2 ?

La durée de propagation est d'environ 6 s.

1.c. Même question pour le point M1.

La durée de propagation est d'environ 1 s.

2. La mesure des durées de propagation peut être effectuée directement sur le graphe avec le pointeur de la souris. Utiliser cette méthode après avoir relancé l'animation pour répondre aux questions suivantes.

2.a. À quelle date t1, l'élongation du point M1 est-elle maximale ?

L'élongation du point M1 est maximale à t1 @ 1,21 s.

2.b. À quelle date t2, le point M2 est-il mis en mouvement ? 

Le point M2 est mis en mouvement à t2 @ 5,93 s.

2.c. À quelle date t'2 le point M2 se retrouve-t-il au repos ?

Le point M2 se retrouve au repos à t'2 @ 6,93 s.

3. Choisir, dans l'onglet « Onde », Dt = 200 ms et une onde périodique symétrique de fréquence 
u = 1 Hz.
On ne modifiera aucun des autres paramètres. Lancer l'animation. 
On utilisera le bouton « pause » pour effectuer les lectures et répondre aux questions suivantes.

3.a. Quelle est la valeur, mesurée sur le graphe puis sur la corde, de la période spatiale de l'onde ?

La période spatiale de l'onde est d'environ 1 m.

3.b.  Quelle est la valeur, mesurée sur le graphe, de la période temporelle de l'onde ?

La période temporelle mesurée est d'environ 1 s.

3.c. Quel est le retard de M2 sur M1 ?

Le retard de M2 sur M1 est de 6 s.

3.d. Quel est le nombre maximal de signaux entiers pouvant être observés simultanément sur la corde ?

On peut observer 7 signaux entiers.