Prise en main

Préliminaire : l'objet AB mentionné dans les exercices est représenté par un segment fléché perpendiculaire à l'axe optique, A étant positionné sur cet axe.

· Cliquer sur l'onglet Affichage et sélectionner Afficher les images et Afficher les images virtuelles.
Longueur de l'axe : choisir par exemple 60 cm.

· Cliquer sur l'onglet Objets et images et choisir par exemple Position 0 cm et Hauteur 8 cm.

· Cliquer sur l'onglet Lentilles et cocher Afficher les foyers.
Considérer une seule lentille et choisir par exemple Position 15 cm, Distance focale 5 cm et placer le curseur en position intermédiaire pour le diamètre de la lentille.

Constater alors la construction de l'image A'B'.

· Dans l'onglet Objets et images apparaît alors la position et la grandeur de l'image.

On lit : position 22.5 cm ; hauteur : - 4 cm

· Cliquer sur l'onglet Construction et sélectionner
Représenter les rayons extérieurs à la 
lentille et Constructions des rayons incidents 
issus de B.

Constater la construction de l'image B' du point B et remarquer le rayon rouge qui n'existe pas en réalité car il n'intercepte pas la lentille.

· Cliquer sur l'onglet Affichage et sélectionner Afficher tous les rayons. 

Constater l'apparition de faisceaux couvrant la totalité de la lentille.