Correction
Vitesse du son

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

· Positions des micros : 
	• x(A) = 1,00 m 
	• x(B) = 2,00 m.

· Réglages de l'oscilloscope : 
	• mode : DUAL,
	• sensibilité 0,1 V/div, 
	• balayage 500 µs/div,
	• synchronisation en voie A.

· Milieu de propagation : air. 

1. Compléter :

· Température : q = - 25 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 6,4 div x 0,5 ms/div = 3,2 ms

· Température : q = 0 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 6 div x 0,5 ms/div = 3 ms

· Température : q = 25 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 5,8 div x 0,5 ms/div = 2,9 ms

· Température : q = 50 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 5,6 div x 0,5 ms/div = 2,8 ms

· Température : q = 75 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 5,4 div x 0,5 ms/div = 2,7 ms

· Température : q = 100 °C.
Durée de propagation du son entre les deux micros :

Dt = 5,2 div x 0,5 ms/div = 2,6 ms

2. Comment évolue la vitesse du son avec la température de l'air ? Justifier la réponse sans calcul.

Quand la température augmente, on constate que la durée de propagation diminue alors que la distance entre les micros est constante ; cela signifie que la vitesse du son augmente avec la température du milieu de propagation.