Charge d'un condensateur

1. Basculer l'interrupteur en position 1 et relever dans le tableau de valeurs, dans l`onglet « Enregis-
trement », celle de la tension uC pour t = 20ms.
Quelle est, alors, la valeur de la charge du condensateur ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Déterminer, graphiquement, la valeur moyenne de l'intensité du courant lors de cette charge. 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Si on utilisait un générateur idéal de courant pour charger le condensateur, quelle serait l'intensité du courant permettant d'obtenir la même tension aux bornes du condensateur au bout de la même durée de charge 20ms ?  

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. Comparer les résultats des questions 2. et 3.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

5. Dans l'onglet « Enregistrement », choisir une durée d'enregistrement de 500 ms. 
Basculer l'interrupteur en position 1.
Peut-on encore déterminer, graphiquement, la valeur moyenne de l'intensité du courant pendant cet enregistrement? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

6. La valeur moyenne de l'intensité à l'instant t1 est donnée par :
imoy =   i dt
Que représente pour le condensateur la quantité 
 i dt ?
L'observation de la question 4. est-elle le fait du hasard ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------
.