Bilans d'énergie

1. Basculer l'interrupteur en position 1. 

1.a.	À quelle date et pour quelle valeur de u les deux courbes se croisent-elles ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.b.	Retrouver, par le calcul, ces résultats sachant que l'expression de l'intensité du courant en fonction du temps est de la forme :
i(t) = U / R1 e-t / R1C
(t = 0 quand l'interrupteur bascule en position 1).

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Déterminer l'expression en fonction du temps de la puissance pG fournie par le générateur et décrire ses variations.  
À quelle date cette puissance est-elle égale à 27% de sa valeur maximale ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Reprendre les questions précédentes à propos de la puissance pR reçue par le conducteur ohmique.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

4. Quelle est la relation entre pC, pG et pR ? En déduire l'allure des variations de pC au cours du temps.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

5. Dans l'onglet « Graphe », cocher « Énergie emmagasinée dans le condensateur » et basculer l'interrupteur en position 1.
 
5.a. Que représente pC(t) pour cette courbe ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

5.b. L'allure de cette courbe confirme-t-elle la réponse à la question 4. ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

6. À l'aide du graphe et des valeurs fournies dans le tableau, rechercher la date à laquelle la valeur de pC est maximale. 
Que remarque-t-on ?   

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------