Régimes de fonctionnement

1. Laisser l'interrupteur quelques instants en position 1, puis le basculer en position 2.

1.a. Quel est le régime de fonctionnement du circuit ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.b. Déterminer, graphiquement, sa pseudo-période.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.c. Déterminer la valeur de la période propre du dipôle LC. 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.d. Comparer les deux valeurs, conclure.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Dans l'onglet « Montage », modifier la valeur de R2 et saisir R2 = 200 W  (40 fois plus grande que précédemment).
Basculer l'interrupteur sur 1, puis sur 2 (ne pas effacer la courbe précédente). 
Peut-on toujours considérer que la pseudo-période est égale à la période propre ? 

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Donner maintenant la valeur 1000 W à R2, charger puis décharger le condensateur. Comment appelle-t-on ce régime de fonctionnement ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------