Correction
Lunette afocale et cercle oculaire

Le simulateur est configuré dans le but de représenter une lunette astronomique.

1. Que remarque-t-on quant à la position des foyers des deux lentilles ?

Le foyer image de la première lentille est confondu avec le foyer objet de la seconde.

2.a. Quel qualificatif donne-t-on à ce type de lunette astronomique ?

Il s'agit d'une lunette afocale.

2.b. Pourquoi donne-t-on ce qualificatif ?

Un faisceau de rayons parallèles à l'entrée de l'instrument donne un autre faisceau de rayons parallèles à la sortie. Cette lunette se comporte comme un système global sans foyer.

3. Cliquer sur l' Onglet « Affichage » et sélectionner « Afficher tous les rayons issus de A », puis 
« Afficher tous les rayons issus de B ». Que constate-t-on ?

Le simulateur visualise la réponse à la question précédente.

4. Cliquer sur l' Onglet « Affichage » et sélectionner « Afficher tous les rayons ».
Observer le faisceau lumineux à la sortie de la lunette.

4.a. Quelle particularité présente-t-il ?

Quelques centimètres après le foyer image de la seconde lentille, le faisceau présente un rétrécissement.

4.b. Quel nom porte l'endroit où le faisceau présente cette particularité ?

Tous les rayons sortant de la lunette passent ainsi à l'intérieur d'un cercle appelé cercle oculaire. 

4.c. Quel est l'intérêt de positionner l'œil d'un observateur à ce niveau ?

Un œil placé à ce niveau reçoit le maximum de lumière.