Image formée sur un écran 
par une lunette astronomique

Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles L1 et L2, de distances focales respectives 100 cm et 4 cm, jouant les rôles d’objectif et d’oculaire.

1. Les deux lentilles ayant leurs axes optiques confondus, la lunette est réglée en configuration afocale.
Que signifie cette expression ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. On veut observer indirectement les taches solaires en projetant l’image de ces dernières sur un écran placé à 20 cm derrière l’oculaire.
Dans quel sens et de quelle distance faut-il déplacer l’oculaire par rapport à la position précédente pour obtenir une image nette sur l’écran ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3. Vérifier les deux résultats avec le simulateur (configurer ce dernier en prenant comme « Objet », un objet à l’infini, de diamètre apparent 5° par exemple).