Grossissement 
d’une lunette astronomique (bis)

Une lunette astronomique est muni d’un objectif et d’un oculaire de distances focales respectives ƒ’1 = 90 cm et ƒ’2 = 1,8 cm.

1. Quel est le grossissement de l’instrument quand il est en configuration afocale.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. On observe une région de la Lune correspondant, à l’œil nu, à un diamètre apparent a = 0,1°.
Par rapport à la configuration afocale, on rapproche l’oculaire de l’objectif de 1 mm.
Configurer le simulateur et retrouver par le calcul la hauteur de l’image intermédiaire A1B1 donnée par le simulateur.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3.a. La position de l’image définitive A2B2  donnée par le simulateur permet-elle à un observateur dont l’œil est placé au foyer image de l’oculaire une vision distincte ? Justifier la réponse.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3.b. D’après la position et la hauteur de l’image définitive A2B2  données par le simulateur, calculer l’angle a’ sous lequel un œil placé au foyer image de l’oculaire voit cette image.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

3.c. En déduire le grossissement de la lunette utilisée dans ces conditions, et le comparer à celui calculé à la question 1.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------