Correction
Observation sur un écran 
de l'image donnée par un télescope 

Le télescope est en configuration afocale, donc l'image définitive d'un objet à l'infini est à l'infini.
Toutefois, de façon à observer le Soleil sans danger, on désire projeter l'image définitive sur un écran placé à 30 cm derrière l'oculaire.

1. Par rapport à la situation initiale, comment faut-il déplacer l'oculaire pour obtenir le résultat souhaité ?

Appliquons la relation de conjugaison à la lentille :

avec  = 30 cm et ƒ'2 = 1,2 cm, on obtient :
 = 1,25 cm.
Par rapport à la situation précédente où le centre optique était à 1,2 cm de A1, il faut donc éloigner l'oculaire de 0,05 cm.

2. Vérifier le résultat en configurant le simulateur avec la valeur trouvée.