À la découverte du télescope

1.a. Quelles position et hauteur de l’image ' donne le simulateur ?

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

1.b. Retrouver ces valeurs par le calcul.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2. Comme pour une lunette astronomique, afin de grossir l’image donnée par l’objectif, on veut placer un oculaire. Mais pour que l’observateur ne soit pas sur le trajet du faisceau incident, on dévie le faisceau réfléchi par un miroir secondaire.

Configurer le simulateur depuis l’onglet « Dispositif » : 

• cocher l’option « utiliser un miroir secondaire et une lentille convergente»
• « Miroir secondaire » : Position  = 25 cm
• « Lentille » : 	- Position  = 8 cm 
	- Distance focale = 4 cm.

2.a. Comparer la nouvelle position de l'image    par rapport à l'ancienne image intermédiaire  .

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.b. L’oculaire joue-t-il le rôle de loupe ? Justifier la réponse.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------

2.c. Retrouver, par le calcul, la position de l'image  définitive donnée par le simulateur.

------------------------- réponse --------------------------

     
------------------------------------------------------------------